ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях.

1. Реконструкция линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ, строительство ТП и РП, прокладка распределительных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ, усиление элементов и изменение конфигурации сети, изменение сечения линий, замена однофазных линий, проходящих по кронштейнам домов, на трёхфазные магистральные с применением СИП.
2. Замена малонагруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.
3. Выравнивание нагрузок по фазам в распределительной сети напряжением 0,4 кВ.
4. Внедрение системы АСКУЭ с применением в районах частного сектора счетчиков столбовой установки.
5. Выполнение оптимизации мест размыкания линий электропередачи напряжением 6 кВ с двухсторонним питанием.
6. Применение устройств для компенсации реактивной мощности.
7. Установка контрольного учёта в ТП на трансформаторах и фидерах.

Срок исполнения – 2019 год.

Источник финансирования – собственные средства предприятия.